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	Ürüne Genel Bakış 
	

	S9055-5G-WIFI7, Ricon Mobile Inc. Tarafından pazara sunulan, WiFi 7 destekli, yeni ve yüksek performanslı bir 5G CPE'dir. Hücresel çözümü için en güncel Samsung yonga setini kullanan bu ürün, 802.11be standardına dayalı bir WiFi mimarisine sahiptir ve 2x2+2x2 giriş seviyesi dual-band WiFi konfigürasyonunu barındırır. Güçlü hücresel performansı, yüksek maliyet avantajıyla bir arada sunar. Ürün 3GPP R16 protokol standardıyla tam uyumludur; NR-SA, NR-NSA, FDD-LTE ve TDD-LTE dahil olmak üzere farklı şebeke tiplerini desteklemenin yanı sıra güçlü carrier aggregation yeteneklerine sahiptir. Temel olarak, hücresel şebeke erişimini WiFi ve kablolu bağlantılara dönüştürerek akıllı telefonlar, tabletler ve kişisel bilgisayarlar gibi çeşitli uç cihazlar için ağ erişimi sağlar ve çok sayıda servis tipini destekleyebilir. Tak-çalıştır mimarisindeki bu cihaz, ekstra bir kurulum gerektirmez; evler, cadde üzeri mağazalar, küçük ve mikro işletmeler gibi farklı senaryolar için geniş bir kullanım alanına sahiptir.
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	Yüksek Hızlı İnternet Deneyimi
	Bu cihaz, dünya çapındaki yaygın frekans bantlarını destekler, hem 5G SA hem de NSA networkleri ile uyumludur ve 5G networkünde 200M band genişliğine kadar destek sunarak kullanıcılara mükemmel bir 5G internet deneyimi sağlar.

SA network altında cihaz 5CC carrier aggregation destekler; NSA network altında ise zengin bir ENDC kombinasyon setini destekleyerek maksimum download ve upload hızları sağlar.

LTE network altında cihaz, 6CC downlink carrier aggregation ve 2CC uplink carrier aggregation özelliklerine kadar destek sunabilir; böylece 4G networkünde bile olağanüstü uplink ve downlink hızları sağlar.

	En Güncel WiFi 7 Standardı, Dual Band Eşzamanlı Bağlantı
	Bu cihaz, en güncel WiFi 7 standardını destekler, 2.4GHz ve 5GHz dual band desteği sunar, 160M ultra geniş band genişliği ile 2x2 MIMO teknolojisini destekler ve 3600Mbps değerine kadar teorik hıza ulaşarak kullanıcılara ultra yüksek hızlı WiFi erişim deneyimi sunar.

Cihaz, birden fazla terminal cihazı ile aynı anda veri paketleri iletmesini sağlayan OFDMA teknolojisini kullanır; MU-MIMO teknolojisi ile birleştiğinde, birden fazla terminal cihazının aynı anda erişim sağlamasını ve servislerden yararlanmasını destekler.

En güncel Multi-Link Operation teknolojisi, tek bir STA cihazının CPE'ye aynı anda birden fazla band üzerinden bağlanmasını sağlar; bu da throughput değerini güçlü bir şekilde artırır ve latency süresini düşürür.

	Çeşitli Network Seçenekleri ve Çoklu Servis Desteği
	Ürün, uplink olarak mobil hücresel ve/veya kablolu geniş bandı destekler; ayrıca terminal cihaz erişimi için WiFi ve/veya LAN portlarını destekler. Network kurulumu çok daha esnektir.

Cihaz ayrıca bir RJ11 ses arayüzü ile donatılmıştır. Bir telefon ile eşleştirildiğinde VoLTE/VoNR üzerinden sesli arama servislerini destekleyebilir. İnternet erişimi, video akışı ve sesli aramalar gibi çoklu servisler aynı anda gerçekleştirilebilir ve geniş bir kullanıcı ihtiyacı yelpazesini karşılar.

	Çift Link Uplink ile Yüksek Erişilebilirlik
	Ürün, hem hücresel hem de kablolu uplink bağlantılarının aynı anda konfigüre edilmesini destekler. Kullanıcılar link önceliğini ve algılama kriterlerini ayarlayabilir. Birincil link kesildiğinde cihaz otomatik olarak yedek linke geçiş yapabilir, bu da cihazın yüksek erişilebilirliğini önemli ölçüde artırır. 

Cihaz self-healing özelliğini destekler. Network kesintisine yol açan bir hücresel network arızası durumunda, network düzeldiğinde cihaz otomatik olarak tekrar bağlanır ve network bağlantısını geri yükler.

	Hırsızlık ve Kötüye Kullanıma Karşı Cihaz Koruması
	Cihaz, belirli PLMN'ler ile kullanılmak üzere özelleştirilebilir; böylece operatörlerin hak ve menfaatlerini korur.

5G frekans bandı ve cell locking fonksiyonlarını destekler. Cihaz, belirlenen kullanım alanı dışına çıkarıldığında kullanılamaz; bu da ekipmanın güvenliğini sağlar ve başka amaçlarla kullanılmasını engeller.

Cihaz, operatörün gereksinimlerine göre özelleştirilebilen farklı yönetici hesabı ve yetki düzeylerini destekler.





	[bookmark: _Product_Specification]Donanım Özellikleri 
	

	CPU 

	Realtek Dual-core ARM Cortex-A55 @1.2 GHz ve WiFi Offload için Tri-core RISC-V @800 MHz

	Hafıza 
	DDR: 512MB
Nand Flash: 128MB 

	Hücresel Çip 
	Samsung S5300

	WiFi Çip
	Realtek

	
	






	Hücresel Özellikler

	3GPP Uyumluluğu
	Rel-16

	Desteklenen Teknoloji
	5G NR NSA & SA: Option 3x/3a/3 and Option 2 4G LTE: TDD & FDD
3G UMTS: WCDMA 

	UE Kategorisi
	LTE DL Cat 20, UL Cat 18

	MIMO
	NR: DL 4x4, UL 2x2 LTE: DL 4x4

	Carrier Aggregation
	NR CA: DL 5CC 200M; UL 2CC 200M 
LTE CA：DL 6CC 120M; UL 2CC 40M

	Teorik Pik Hız
	NR SA: 4.67Gbps DL/1.25Gbps UL NR NSA: 6.47Gbps DL/730Mbps UL
LTE: 2.0Gbps DL/211Mbps UL

	Hücresel Antenler
	4 adet dahili Omni-Directional anten

	SIM Desteği
	1 * nano SIM
1 * eSIM (Opsiyonel)





	WiFi Özellikleri

	WiFi Protokolü
	2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n/ax/be 5G Hz: IEEE 802.11 a/n/ac/ax/be

	MIMO
	2.4 GHz: 2x2 MIMO
5 GHz: 2x2 MIMO

	WiFi Band Genişliği
	2.4 GHz: 20/40 MHz
5 GHz: 20/40/80/160 MHz

	Teorik Throughput
	Toplam teorik WiFi throughput: 3600Mbps
2.4GHz: 688Mbps (2ss 40MHz)
5GHz: 3600Mbps (2ss 160MHz)

	WiFi Antenleri
	2.4 GHz: 2 adet dahili Omni-Directional anten
5 GHz: 2 adet dahili Omni-Directional anten





	Arayüzler, Butonlar ve İndikatör Özellikleri

	WAN Port
	1 * 2.5GE port,100M/1000M/2500M adaptive, tip：RJ45

	LAN Port
	3 * GE ports,100M/1000M adaptive，tip：RJ45

	Voice Port
	1 * FXS VoLTE/VoNR port (opsiyonel), tip: RJ11

	USB Port
	1* USB2.0

	Power Supply Port
	1 * DC-Jack port

	Other Port
	2 * TS9 port, harici 5G anten bağlantısı için

	pSIM Interface
	1 * SIM slot 4FF (nano SIM)

	Indicators
	1 * 5G (Yeşil / Sarı / Kırmızı)
1 * 4G (Yeşil / Sarı / Kırmızı)
1 * WiFi (Yeşil)
1 * Phone veya Internet (Yeşil)
1 * System (Yeşil)
1 * Power (Yeşil)

	Buttons & Pinhole
	1 * Power On/Off butonu
1 * Reset pinhole
1 * WPS butonu







	Fiziksel Özellikler

	Boyut
	95mm*114mm*186 mm(L*W*H)

	Ağırlık
	700gr

	Malzeme
	ABS Gövde IP30

	Renk
	Beyaz

	Kurulum
	Tabletop





	Güç Modülü

	Güç Kaynağı
	Güç adaptörü (Giriş: 100~240V, 50/60Hz)

	Çıkış Voltajı
	DC 12V

	Çıkış Akımı
	DC 2A

	Güç Tüketimi
	Maks 24W





	Ortam Parametreleri

	Çalışma Sıcaklığı
	-10℃ + 45℃

	Depolama Sıcaklığı
	-20℃ + 70℃

	Çalışma Nemi
	%5 - %95 (Yoğuşmasız）

	Depolama Nemi
	%5 - %95 (Yoğuşmasız）

	Koruma Sınıfı
	IP30











	Yazılım Özellikleri

	Durum Yönetimi
	Sistem Durumu/ Cihaz Bilgisi
Mobil Network Durumu
WAN Durumu
LAN Durumu
WLAN Durumu
TR069 Durumu
Web GUI 
CLI / Telnet / SSH 
SNMPv2  
SIM Lock, Band lock, Operator Lock
Trafik İstatistikleri

	Mobil Network
	APN Yönetimi
PIN Kodu Yönetimi
Network Mod Seçimi
Mobil Veri Switch & Roaming Switch
Kısa Mesaj Servisi
Band Lock
Cell Lock
VoLTE/ VoNR
Mobil Network Self-Recovery

	WAN Konfigürasyonu
	Çalışma Modu: Routing modu, Bridge modu IPv4, IPv6, IPv4/IPv6
PPPOE, DHCP Client/Server
DNS, Dynamic DNS
Uplink WAN modu: Cellular, Wired, Link-backup

	LAN Konfigürasyonu
	DHCP Client/Server
NAT/NAPT
ALG
Virtual Server (Port Forwarding)
MAC Yönetimi
IGMP Snooping*
IGMP Proxy*

	WiFi Konfigürasyonu
	Temel Ayarlar (SSID, şifre vb.)
Gelişmiş Ayarlar (protokol, BW, kanal vb.)
Cypher Modu (OPEN/WPA/WPA2/WPA3)
WiFi Protected Set-up
Multiple SSID
Band Steering
Guest WiFi
STA Yönetimi
Mesh Ayarları

	Routing
	Static routing v4/v6

	VPN Protocol
	L2TP/PPTP
IPSec
VxLAN

	Güvenlik & Firewall
	Temel firewall
Anti-attack (ARP, DDOS vb.)
Anti-scan
Port filtreleme
MAC filtreleme
DMZ

	Ek Fonksiyonlar
	UPNP
Parent Control

	Cihaz Yönetimi
	Bulut Yönetim Platformu (Opiyonel)
Dil Yönetimi
Kullanıcı Yönetimi
Firmware Güncelleme & Sürüm Düşürme
Uzaktan Yönetim: TR069/XMPP*/SNMP FOTA
Reboot, Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
NTP Yönetimi
Konfigürasyon Dışa Aktarma ve İçe Aktarma
Diagnostics
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Model Bilgileri

	Model
	S9055-5G-WIFI7

	Çip
	Samsung S5300

	Geçerli Bölge
	EMEA 
Asia Pacific

	Desteklenen Bantlar
	5G NR：n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n67/n71/n75/ n76/n77/n78
LTE-FDD：B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28/B32/B66/B67/B71
LTE-TDD：B38/B40/B41/B42/B43/B46/B48
WCDMA：B1/B2/B3/B5/B8
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	Revizyon Tarihçesi

	Versiyon
	V.0.1.02

	Tarih
	Ağustos 2026

	Açıklama
	Sadece ürün tanımı için hazırlanan ön sürüm

























Ricon Hakkında 

Ricon'da iletişimi kolaylaştıran teknolojiler yaratıyoruz.
24 yıllık bir B2B teknoloji inovasyon şirketi olarak, mobil, sabit ve bulut ağlarında algılayan, düşünen ve hareket eden ağlar tasarlıyoruz.
Dünya çapındaki servis sağlayıcılar, işletmeler ve ortaklar, bugün güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir ağlar sunmak için Ricon'a güveniyor ve geleceğin dijital hizmetlerini ve uygulamalarını yaratmak için bizimle birlikte çalışıyor.
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	Ricon Canada Office (HQ)
5063 North Service Road
Burlington Ontario L7L 5H6
Canada


riconrequest@riconmobile.com
+1 (905) 921-3122
+1 (905) 336-2450

	Ricon Turkey Office
Ahi Evran Cad. No: 21
Polaris Plaza Kat: 6-8
Maslak İstanbul



riconturkiye@riconmobile.com
+90 212 346 26 00

	Ricon Turkey Office ITU
Reşitpaşa Mah. ITU ARI 3
Teknokent No:4-Z101
Sarıyer İstanbul



riconturkiye@riconmobile.com
+90 212 346 26 00

	Ricon Italy Office
Ricon Italy Office
Ricon Mobile Italy Srl
Via Gaetano Negri 8
20123 Milano Italy
riconitaly@riconmobile.com
+39 335 195 06 86
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