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	1 Nokia internal use

	Data / Solution sheet title



	Özellikler
LTE / 4G / 3G desteği
Failover/Failback
IPSec VPN
OpenVPN
WireGuard
GRE Tunneling
Firewall
MAC / IP Filtresi
DoS/DDoS Koruması
HTTPS / SSH Bağlantısı
Statik & Dinamik Yönlendirmesi
BGP
VRF / VLAN
NAT / Port Yönlendirme / DMZ
DHCP Server / Client
Bridging / Passthrough
Policy-based Routing (PBR)
Web GUI (HTTPS)
CLI (SSH / Telnet)
OTA Yazılım Güncellemesi
Bulut Yönetim Platformu (Opsiyonel)
WPA2 / WPA3
MAC Filtresi
WPS / Wi-Fi Scheduling
Gigabit Ethernet portları
Bağlantı zamanlayıcıları
Komut dosyasıyla görev tanımı


	Teknik özellikler
Boyutlar ve ağırlık
· Yükseklik: 40mm
· Genişlik: 230mm
· Derinlik: 150mm
· Ağırlık: 784gr

Çevresel
· Boşta: 80mA + 12VDC
· Tek Modül Güç Tüketimi: <7W
· IP 54 Koruması
· Çalışma Sıcaklığı −30…+70 °C 
· Depolama Sıcaklığı −30…+85 °C 
· Nem <%95 (yoğuşmasız)

Sertifikalar 
· Industry Canada, PTCRB, CE, FCC, UL, E57, RoHS
· EN 62311
· EN 60950- 1+A11+A1+A12
· EN 301-489-1/-7/-17/-24, EN 55022, EN 55024
· EN 301 511, EN 301 908-1/-2, EN 300 328














	Genel özellikler
	

	CPU
	RTL8685PB MIPS 32Bit

	Hafıza
	64MB

	HW Watchdog
	Bağlantı zamanlayıcıları 
Ping / Uptime Watchdog
Komut dosyası görevleri

	SPI Flash
	128MB

	Modül
	Quectel EC25-EC Modül

	



	

	Arayüzler ve Yapılandırma

	LAN
	4x1000 Mbps

	WAN
	1× 10/100/1000 Base-T RJ45

	DHCP Server
	DHCP Server/Client/Relay, DNS





	Hücresel Özellikler
	

	Hücresel Modem Modülü 
	EC25-EC

	Modül Tipi
	MINI PCIe

	Bölge
	Global

	Chipset
	Qualcomm MDM9207-1

	Kategori
	LTE: Cat.4

	Hücresel Bantlar (SDX62)

	4G LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A
3G UMTS/WCDMA: B1 / B8
2G GSM: B3 / B8

	SIM Desteği
	(U)SIM

	






	







	Güvenlik Özellikleri

	Güvenlik Duvarı
	Kimlik Tabanlı Güvenlik Duvarı
Identity-Based Firewall 
DoS

	Filtreler
	Erişim kısıtlaması
Kablosuz erişimi kısıtlama

	Misc
	Güvenlik kaydı
Paket yakalama kaydı (pcap)





	Yönetim Özellikleri

	Yönetim Arayüzleri
	Web GUI (HTTPS)
CLI (SSH / Telnet)
SNMP
Syslog / Olay Günlüğü
OTA Ürün Yazılımı Güncellemesi
Bulut Yönetim Platformu 
SSH 
SNMPv2 
TR-069 

	Sürüm Yönetimi
	Görüntü Denetim Toplamı
Aktif sürüm ve yedek sürüm
Uzaktan yükseltme başarısız olduğunda otomatik geri alma özelliği

	Hesap Yönetimi
	TACACS/TACACS+, Radius Auth.

	Alınabilir Parametreler
WEB UI / CLI / TR-069 / SNMP
	CLI Komut satırı erişimi
SNMP Uzaktan izleme ve yönetim
Web tabanlı grafiksel arayüz yönetimi





	
Hücresel Modem Özellikleri

	APN Veri Hizmetleri
	Dinamik APN desteği
SIM PIN yönetimi
Köprü Modu Desteği

	Modem Arayüz Yapılandırması
	SIM Yuvası seçimi
Tam bant taraması
Modem Bant Kilidi
Otomatik/İsteğe bağlı arama
Radyo Etkinleştir/Devre Dışı Bırak
Pppd ve DHCP arama seçenekleri

	Modem Yedekleme
	Arayüz üzerinden




	Wi-Fi
	

	Chipset
	Realtek RTL8812FR

	Wi-Fi Özellikleri
	Wi-Fi Radyo: 2.4 GHz, 80 MHz'e kadar
Wi-Fi Standartları: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 4 ve Wi-Fi 5)
Kanal Bant Genişliği Desteği: 20/40/80 MHz
2.4 GHz Maksimum Veri Hızı: 300 Mbps (2×2 MIMO, 40 MHz)

	MIMO
	2.4 GHz: 2×2 MIMO 

	Bölge
	Global

	Kablosuz Güvenlik
	Protokoller: WEP, WPA, WPA2, WPA3
Şifreleme: AES, TKIP

	Mod
	Erişim Noktası (AP), Wi-Fi İstemcisi (Station/Client) modları desteklenir

	
	




	Ağ Özellikleri

	Yönlendirme
	Statik Yönlendirme, Dinamik Yönlendirme
BGP
OSPF / RIP
VLAN
NAT / Port Yönlendirme / DMZ
DHCP Sunucusu / İstemcisi
Köprüleme / Geçiş
Politika Tabanlı Yönlendirme (PBR)

	Tüneller
	IPSec VPN
WireGuard
OpenVPN
L2TP
PPTP
MPLS
GRE Tünelleme
Güvenlik Duvarı
MAC / IP Filtreleme
DoS Koruması
HTTPS / SSH Erişimi

	Yönlendirme
	NAT Desteği
Port Yönlendirme
DMZ Desteği

	Yük Dengeleme
	Paket Başına Yönlendirme Desteği

	


	






	Sipariş Bilgileri ve Aksesuarlar

	S9980DSL-LTE
	CAT4 Hücresel Radyo Arayüzü
4xLAN Gigabit, 1xWAN Gigabit, SIM Yuvası
xDSL
2,4 GHz, 5GHz Wi-Fi 802.11b/g/n/ac

	
	





	Varsayılanlar

	Kutu İçeriği
	S9980DSL-LTE 
2 x 3m LTE anten 
2 x 2,4 GHz, 5GHzWiFi anten
1m CAT6 kablo
Montaj kiti
12 VDC 1,5 A Güç Kaynağı






































Ricon Hakkında 

Ricon'da iletişimi kolaylaştıran teknolojiler yaratıyoruz.
24 yıllık bir B2B teknoloji inovasyon şirketi olarak, mobil, sabit ve bulut ağlarında algılayan, düşünen ve hareket eden ağlar tasarlıyoruz.
Dünya çapındaki servis sağlayıcılar, işletmeler ve ortaklar, bugün güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir ağlar sunmak için Ricon'a güveniyor ve geleceğin dijital hizmetlerini ve uygulamalarını yaratmak için bizimle birlikte çalışıyor.
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